**Udbudsspecifikationer for Flamco Vacumat Eco**

**Privat sektor**

* 1. **FASTGØRELSE PÅ RØR OG KANALER**

## 60.72.19-a AFLUFTER

*0.* *AUTOMATISK AFLUFTER*

Producent: Flamco.

Type: Vacumat Eco 300 (systemdriftstryk 0,5 - 2,7 bar).

Tilslutninger ("): ½.

Afluftning foretages ved dannelse af et vakuum via en frekvensstyret pumpe.

Minimal afluftning 15 ml/l.

Standardafluftning: 12 ml/l.

Maksimal afluftning: 8 ml/l (i henhold til VDI 2035 og 4708).

Forsyningsspænding (V): 1 ~ 230.

Strømforbrug (kW): 0,4.

Nominel strøm (A) 2,85.

Maksimalt støjniveau (dB): 52.

Tilbehør:

- interaktivt display med visning af systemydelse og systemvandets kvalitet.

# VARMTVANDSBASERET VARMESYSTEM

* + 1. *KØLESYSTEM*

## 60.72.19-b AFLUFTER

*0.* *AUTOMATISK AFLUFTER*

Producent: Flamco.

Type: Vacumat Eco 600 (systemdriftstryk 0,8 – 5,4 bar).

Tilslutninger ("): ½.

Afluftning foretages ved dannelse af et vakuum via en frekvensstyret pumpe.

Minimal afluftning 15 ml/l.

Standardafluftning: 12 ml/l.

Maksimal afluftning: 8 ml/l (i henhold til VDI 2035 og 4708).

Forsyningsspænding (V): 1 ~ 230.

Strømforbrug (kW): 1,1.

Nominel strøm (A): 5,18.

Maksimalt støjniveau (dB): 55.

Tilbehør:

- interaktivt display med visning af systemydelse og systemvandets kvalitet.

# VARMTVANDSBASERET VARMESYSTEM

1. *KØLESYSTEM*

## 60.72.19-c AFLUFTER

*0.* *AUTOMATISK AFLUFTER*

Producent: Flamco.

Type: Vacumat Eco 900 (systemdriftstryk 0,8 - 8,7 bar).

Tilslutninger ("): ½.

Afluftning foretages ved dannelse af et vakuum via en frekvensstyret pumpe.

Minimal afluftning 15 ml/l.

Standardafluftning: 12 ml/l.

Maksimal afluftning: 8 ml/l (i henhold til VDI 2035 og 4708).

Forsyningsspænding (V): 1 ~ 230.

Strømforbrug (kW): 1,1.

Nominel strøm (A): 6,80.

Maksimalt støjniveau (dB): ~55.

Tilbehør:

- interaktivt display med visning af systemydelse og systemvandets kvalitet.

# VARMTVANDSBASERET VARMESYSTEM

1. *KØLESYSTEM*

**Udbudsspecifikationer for Flamco Vacumat Eco**

**Offentlig sektor**

## 60.72.19-d AFLUFTER

*0.* *AUTOMATISK AFLUFTER*

Systemdriftstryk 0,5 - 2,7 bar.

Tilslutninger ("): ½.

Afluftning foretages ved dannelse af et vakuum via en frekvensstyret pumpe.

Minimal afluftning 15 ml/l.

Standardafluftning: 12 ml/l.

Maksimal afluftning: 8 ml/l (i henhold til VDI 2035 og 4708).

Forsyningsspænding (V): 1 ~ 230.

Strømforbrug (kW): < 0,4.

Nominel strøm (A): < 2,85.

Maksimalt støjniveau (dB): 52.

Tilbehør:

* interaktivt display med visning af systemydelse og systemvandets kvalitet.

Der kræves en fabriksgaranti på **2 år**.

Et system, der opfylder de specificerede krav, markedsføres af:

* **Flamco** under produktnavnet **Vacumat Eco 300.**

# VARMTVANDSBASERET VARMESYSTEM

1. *KØLESYSTEM*

## 60.72.19-e AFLUFTER

*0.* *AUTOMATISK AFLUFTER*

Systemdriftstryk 0,8 – 5,4 bar.

Tilslutninger ("): ½.

Afluftning foretages ved dannelse af et vakuum via en frekvensstyret pumpe.

Minimal afluftning 15 ml/l.

Standardafluftning: 12 ml/l.

Maksimal afluftning: 8 ml/l (i henhold til VDI 2035 og 4708).

Forsyningsspænding (V): 1 ~ 230.

Strømforbrug (kW): < 1,1.

Nominel strøm (A): < 5,20.

Maksimalt støjniveau (dB): 55.

Tilbehør:

* interaktivt display med visning af systemydelse og systemvandets kvalitet.

Der kræves en fabriksgaranti på **2 år**.

Et system, der opfylder de specificerede krav, markedsføres af:

* **Flamco** under produktnavnet **Vacumat Eco 600.**

# VARMTVANDSBASERET VARMESYSTEM

1. *KØLESYSTEM*

## 60.72.19-f AFLUFTER

*0.* *AUTOMATISK AFLUFTER*

Systemdriftstryk 0,8 - 8,7 bar.

Tilslutninger ("): ½.

Afluftning foretages ved dannelse af et vakuum via en frekvensstyret pumpe.

Minimal afluftning 15 ml/l.

Standardafluftning: 12 ml/l.

Maksimal afluftning: 8 ml/l (i henhold til VDI 2035 og 4708).

Forsyningsspænding (V): 1 ~ 230.

Strømforbrug (kW): < 1,1.

Nominel strøm (A): < 6,80.

Maksimalt støjniveau (dB): < 60.

Tilbehør:

* interaktivt display med visning af systemydelse og systemvandets kvalitet.

Der kræves en fabriksgaranti på **2 år**.

Et system, der opfylder de specificerede krav, markedsføres af:

* **Flamco** under produktnavnet **Vacumat Eco 900.**

# VARMTVANDSBASERET VARMESYSTEM

1. *KØLESYSTEM*