**Flamco Vacumat Eco piedāvājuma specifikācijas**

**Privātais sektors**

* 1. **IERĪCES CAURUĻVADIEM UN KANĀLIEM**

## 60.72.19-a ATGAISOTĀJS

*0.* *AUTOMĀTISKAIS ATGAISOTĀJS*

Ražotājs: Flamco.

Veids: Vacumat Eco 300 (sistēmas darba spiediens: 0,5–2,7 bar).

Savienojumi ("): ½.

Atgaisošana tiek veikta, radot vakuumu ar sūkni ar regulējamu frekvenci.

Minimālā atgaisošana: 15 ml/l.

Standarta atgaisošana: 12 ml/l.

Maksimālā atgaisošana: 8 ml/l (saskaņā ar VDI 2035 un 4708).

Barošanas spriegums (V): 1 ~ 230.

Pašreizējais patēriņš (kW): 0,4.

Nominālā strāva (A): 2,85.

Maksimālais troksnis (dB): 52.

Piederumi

- interaktīvs displejs ar sistēmas darbības prezentāciju un sistēmas ūdens kvalitātes rādījumiem.

# KARSTĀ ŪDENS SILDĪŠANAS SISTĒMA

* + 1. *DZESĒŠANAS SISTĒMA*

## 60.72.19-b ATGAISOTĀJS

*0.* *AUTOMĀTISKAIS ATGAISOTĀJS*

Ražotājs: Flamco.

Veids: Vacumat Eco 600 (sistēmas darba spiediens: 0,8–5,4 bar).

Savienojumi ("): ½.

Atgaisošana tiek veikta, radot vakuumu ar sūkni ar regulējamu frekvenci.

Minimālā atgaisošana: 15 ml/l.

Standarta atgaisošana: 12 ml/l.

Maksimālā atgaisošana: 8 ml/l (saskaņā ar VDI 2035 un 4708).

Barošanas spriegums (V): 1 ~ 230.

Pašreizējais patēriņš (kW): 1,1.

Nominālā strāva (A): 5,18

Maksimālais troksnis (dB): 55.

Piederumi

- interaktīvs displejs ar sistēmas darbības prezentāciju un sistēmas ūdens kvalitātes rādījumiem.

# KARSTĀ ŪDENS SILDĪŠANAS SISTĒMA

1. *DZESĒŠANAS SISTĒMA*

## 60.72.19-c ATGAISOTĀJS

*0.* *AUTOMĀTISKAIS ATGAISOTĀJS*

Ražotājs: Flamco.

Veids: Vacumat Eco 900 (sistēmas darba spiediens: 0,8–8,7 bar).

Savienojumi ("): ½.

Atgaisošana tiek veikta, radot vakuumu ar sūkni ar regulējamu frekvenci.

Minimālā atgaisošana: 15 ml/l.

Standarta atgaisošana: 12 ml/l.

Maksimālā atgaisošana: 8 ml/l (saskaņā ar VDI 2035 un 4708).

Barošanas spriegums (V): 1 ~ 230.

Pašreizējais patēriņš (kW): 1,1.

Nominālā strāva (A): 6,80

Maksimālais troksnis (dB): ~55.

Piederumi

- interaktīvs displejs ar sistēmas darbības prezentāciju un sistēmas ūdens kvalitātes rādījumiem.

# KARSTĀ ŪDENS SILDĪŠANAS SISTĒMA

1. *DZESĒŠANAS SISTĒMA*

**Flamco Vacumat Eco piedāvājuma specifikācijas**

**Valsts iestādes**

## 60.72.19-d ATGAISOTĀJS

*0.* *AUTOMĀTISKAIS ATGAISOTĀJS*

Sistēmas darba spiediens: 0,5–2,7 bar.

Savienojumi ("): ½.

Atgaisošana tiek veikta, radot vakuumu ar sūkni ar regulējamu frekvenci.

Minimālā atgaisošana: 15 ml/l.

Standarta atgaisošana: 12 ml/l.

Maksimālā atgaisošana: 8 ml/l (saskaņā ar VDI 2035 un 4708).

Barošanas spriegums (V): 1 ~ 230.

Pašreizējais patēriņš (kW): < 0,4.

Nominālā strāva (A): < 2,85.

Maksimālais troksnis (dB): 52.

Piederumi

* interaktīvs displejs ar sistēmas darbības prezentāciju un sistēmas ūdens kvalitātes rādījumiem. Jānodrošina **2 gadu** rūpnīcas garantija.

Sistēmu, kas nodrošina norādītās prasības, tirgū laidis:

* **Flamco** ar produkta nosaukumu **Vacumat Eco 300.**

# KARSTĀ ŪDENS SILDĪŠANAS SISTĒMA

1. *DZESĒŠANAS SISTĒMA*

## 60.72.19-e ATGAISOTĀJS

*0.* *AUTOMĀTISKAIS ATGAISOTĀJS*

Sistēmas darba spiediens: 0,8–5,4 bar.

Savienojumi ("): ½.

Atgaisošana tiek veikta, radot vakuumu ar sūkni ar regulējamu frekvenci.

Minimālā atgaisošana: 15 ml/l.

Standarta atgaisošana: 12 ml/l.

Maksimālā atgaisošana: 8 ml/l (saskaņā ar VDI 2035 un 4708).

Barošanas spriegums (V): 1 ~ 230.

Pašreizējais patēriņš (kW): < 1,1.

Nominālā strāva (A): < 5,20.

Maksimālais troksnis (dB): 55.

Piederumi

* interaktīvs displejs ar sistēmas darbības prezentāciju un sistēmas ūdens kvalitātes rādījumiem.

Jānodrošina **2 gadu** rūpnīcas garantija.

Sistēmu, kas nodrošina norādītās prasības, tirgū laidis:

* **Flamco** ar produkta nosaukumu **Vacumat Eco 600.**

# KARSTĀ ŪDENS SILDĪŠANAS SISTĒMA

1. *DZESĒŠANAS SISTĒMA*

## 60.72.19-f ATGAISOTĀJS

*0.* *AUTOMĀTISKAIS ATGAISOTĀJS*

Sistēmas darba spiediens: 0,8–8,7 bar.

Savienojumi ("): ½.

Atgaisošana tiek veikta, radot vakuumu ar sūkni ar regulējamu frekvenci.

Minimālā atgaisošana: 15 ml/l.

Standarta atgaisošana: 12 ml/l.

Maksimālā atgaisošana: 8 ml/l (saskaņā ar VDI 2035 un 4708).

Barošanas spriegums (V): 1 ~ 230.

Pašreizējais patēriņš (kW): < 1,1.

Nominālā strāva (A): < 6,80.

Maksimālais troksnis (dB): < 60.

Piederumi

* interaktīvs displejs ar sistēmas darbības prezentāciju un sistēmas ūdens kvalitātes rādījumiem.

Jānodrošina **2 gadu** rūpnīcas garantija.

Sistēmu, kas nodrošina norādītās prasības, tirgū laidis:

* **Flamco** ar produkta nosaukumu **Vacumat Eco 900.**

# KARSTĀ ŪDENS SILDĪŠANAS SISTĒMA

1. *DZESĒŠANAS SISTĒMA*