**Anbudsspesifikasjoner for Flamco Vacumat Eco**

**Privat sektor**

* 1. **TILBEHØR TIL LINJER OG KANALER**

## 60.72.19-a AVLUFTINGSAPPARAT

*0.* *AUTOMATISK AVLUFTINGSAPPARAT*

Produsent: Flamco.

Type: Vacumat Eco 300 (driftstrykk anlegg 0,5 - 2,7 bar).

Tilkoblinger ("): ½.

Avlufting utføres ved å skape et vakuum med frekvensstyrt pumpe.

Minimal avlufting: 15 ml/l.

Standard avlufting: 12 ml/l.

Maksimal avlufting: 8 ml/l (iht. VDI 2035 og 4708).

Nettspenning (V): 1 ~ 230.

Strømforbruk (kW): 0,4.

Nominell strøm (A) 2,85.

Maksimal støyproduksjon (dB): 52.

Tilbehør:

- interaktivt display med presentasjon av anleggsytelse og kvalitet på anleggsvann.

# VARMTVANNSVARMEANLEGG

* + 1. *KJØLEANLEGG*

## 60.72.19-b AVLUFTINGSAPPARAT

*0.* *AUTOMATISK AVLUFTINGSAPPARAT*

Produsent: Flamco.

Type: Vacumat Eco 600 (driftstrykk anlegg 0,8 – 5,4 bar).

Tilkoblinger ("): ½.

Avlufting utføres ved å skape et vakuum med frekvensstyrt pumpe.

Minimal avlufting: 15 ml/l.

Standard avlufting: 12 ml/l.

Maksimal avlufting: 8 ml/l (iht. VDI 2035 og 4708).

Nettspenning (V): 1 ~ 230.

Strømforbruk (kW): 1,1.

Nominell strøm (A): 5,18

Maksimal støyproduksjon (dB): 55.

Tilbehør:

- interaktivt display med presentasjon av anleggsytelse og kvalitet på anleggsvann.

# VARMTVANNSVARMEANLEGG

1. *KJØLEANLEGG*

## 60.72.19-c AVLUFTINGSAPPARAT

*0.* *AUTOMATISK AVLUFTINGSAPPARAT*

Produsent: Flamco.

Type: Vacumat Eco 900 (driftstrykk anlegg 0,8 - 8,7 bar).

Tilkoblinger ("): ½.

Avlufting utføres ved å skape et vakuum med frekvensstyrt pumpe.

Minimal avlufting: 15 ml/l.

Standard avlufting: 12 ml/l.

Maksimal avlufting: 8 ml/l (iht. VDI 2035 og 4708).

Nettspenning (V): 1 ~ 230.

Strømforbruk (kW): 1,1.

Nominell strøm (A): 6,80

Maksimal støyproduksjon (dB): ~55.

Tilbehør:

- interaktivt display med presentasjon av anleggsytelse og kvalitet på anleggsvann.

# VARMTVANNSVARMEANLEGG

1. *KJØLEANLEGG*

**Anbudsspesifikasjoner for Flamco Vacumat Eco**

**Offentlig instans**

## 60.72.19-d AVLUFTINGSAPPARAT

*0.* *AUTOMATISK AVLUFTINGSAPPARAT*

Driftstrykk anlegg = 0,5 - 2,7 bar.

Tilkoblinger ("): ½.

Avlufting utføres ved å skape et vakuum med frekvensstyrt pumpe.

Minimal avlufting: 15 ml/l.

Standard avlufting: 12 ml/l.

Maksimal avlufting: 8 ml/l (iht. VDI 2035 og 4708).

Nettspenning (V): 1 ~ 230.

Strømforbruk (kW): < 0,4.

Nominell strøm (A): < 2,85.

Maksimal støyproduksjon (dB): 52.

Tilbehør:

* interaktivt display med presentasjon av anleggsytelse og kvalitet på anleggsvann.

Det kreves en fabrikkgaranti på **2 år**.

Et system som oppfyller de angitte kravene, lanseres på markedet av

* **Flamco** under produktnavnet **Vacumat Eco 300.**

# VARMTVANNSVARMEANLEGG

1. *KJØLEANLEGG*

## 60.72.19-e AVLUFTINGSAPPARAT

*0.* *AUTOMATISK AVLUFTINGSAPPARAT*

Driftstrykk anlegg = 0,8 – 5,4 bar.

Tilkoblinger ("): ½.

Avlufting utføres ved å skape et vakuum med frekvensstyrt pumpe.

Minimal avlufting: 15 ml/l.

Standard avlufting: 12 ml/l.

Maksimal avlufting: 8 ml/l (iht. VDI 2035 og 4708).

Nettspenning (V): 1 ~ 230.

Strømforbruk (kW): < 1,1.

Nominell strøm (A): < 5,20

Maksimal støyproduksjon (dB): 55.

Tilbehør:

* interaktivt display med presentasjon av anleggsytelse og kvalitet på anleggsvann.

Det kreves en fabrikkgaranti på **2 år**.

Et system som oppfyller de angitte kravene, lanseres på markedet av

* **Flamco** under produktnavnet **Vacumat Eco 600.**

# VARMTVANNSVARMEANLEGG

1. *KJØLEANLEGG*

## 60.72.19-f AVLUFTINGSAPPARAT

*0.* *AUTOMATISK AVLUFTINGSAPPARAT*

Driftstrykk anlegg = 0,8 - 8,7 bar.

Tilkoblinger ("): ½.

Avlufting utføres ved å skape et vakuum med frekvensstyrt pumpe.

Minimal avlufting: 15 ml/l.

Standard avlufting: 12 ml/l.

Maksimal avlufting: 8 ml/l (iht. VDI 2035 og 4708).

Nettspenning (V): 1 ~ 230.

Strømforbruk (kW): < 1,1.

Nominell strøm (A): < 6,80

Maksimal støyproduksjon (dB): < 60.

Tilbehør:

* interaktivt display med presentasjon av anleggsytelse og kvalitet på anleggsvann.

Det kreves en fabrikkgaranti på **2 år**.

Et system som oppfyller de angitte kravene, lanseres på markedet av

* **Flamco** under produktnavnet **Vacumat Eco 900.**

# VARMTVANNSVARMEANLEGG

1. *KJØLEANLEGG*