**Offertspecifikationer för Flamco Vacumat Eco**

**Privat sektor**

* 1. **BILAGOR TILL LEDNINGAR OCH KANALER**

## 60.72.19-a AVLUFTARE

*0.* *AUTOMATISK AVLUFTARE*

Tillverkare: Flamco.

Typ: Vacumat Eco 300 (systemets drifttryck 0,5 - 2,7 bar).

Anslutningar ("): ½.

Avluftningen uppnås genom att skapa ett vakuum med en frekvensstyrd pump.

Minsta avluftning: 15 ml/l.

Standardavluftning: 12 ml/l.

Maximal avluftning: 8 ml/l (i enlighet med VDI 2035 och 4708).

Matarspänning (V): 1 ~ 230.

Strömförbrukning (kW): 0,4.

Nominell ström (A) 2,85

Maximalt producerat buller (dB): 52.

Tillbehör:

- interaktiv skärm med presentation av systemprestanda och kvalitet för systemets vatten.

# VATTENUPPVÄRMNINGSSYSTEM

* + 1. *KYLSYSTEM*

## 60.72.19-b AVLUFTARE

*0.* *AUTOMATISK AVLUFTARE*

Tillverkare: Flamco.

Typ: Vacumat Eco 600 (systemets drifttryck 0,8 – 5,4 bar).

Anslutningar ("): ½.

Avluftningen uppnås genom att skapa ett vakuum med en frekvensstyrd pump.

Minsta avluftning: 15 ml/l.

Standardavluftning: 12 ml/l.

Maximal avluftning: 8 ml/l (i enlighet med VDI 2035 och 4708).

Matarspänning (V): 1 ~ 230.

Strömförbrukning (kW): 1,1.

Märkström (A): 5,18

Maximalt producerat buller (dB): 55.

Tillbehör:

- interaktiv skärm med presentation av systemprestanda och kvalitet för systemets vatten.

# VATTENUPPVÄRMNINGSSYSTEM

1. *KYLSYSTEM*

## 60.72.19-c AVLUFTARE

*0.* *AUTOMATISK AVLUFTARE*

Tillverkare: Flamco.

Typ: Vacumat Eco 900 (systemets drifttryck 0,8 - 8,7 bar).

Anslutningar ("): ½.

Avluftningen uppnås genom att skapa ett vakuum med en frekvensstyrd pump.

Minsta avluftning: 15 ml/l.

Standardavluftning: 12 ml/l.

Maximal avluftning: 8 ml/l (i enlighet med VDI 2035 och 4708).

Matarspänning (V): 1 ~ 230.

Strömförbrukning (kW): 1,1.

Märkström (A): 6,80

Maximalt producerat buller (dB): ~55.

Tillbehör:

- interaktiv skärm med presentation av systemprestanda och kvalitet för systemets vatten.

# VATTENUPPVÄRMNINGSSYSTEM

1. *KYLSYSTEM*

**Offertspecifikationer för Flamco Vacumat Eco**

**Myndigheter**

## 60.72.19-d AVLUFTARE

*0.* *AUTOMATISK AVLUFTARE*

Systemets drifttryck 0,5 - 2,7 bar.

Anslutningar ("): ½.

Avluftningen uppnås genom att skapa ett vakuum med en frekvensstyrd pump.

Minsta avluftning: 15 ml/l.

Standardavluftning: 12 ml/l.

Maximal avluftning: 8 ml/l (i enlighet med VDI 2035 och 4708).

Matarspänning (V): 1 ~ 230.

Strömförbrukning (kW): < 0,4.

Märkström (A): < 2,85

Maximalt producerat buller (dB): 52.

Tillbehör:

* interaktiv skärm med presentation av systemprestanda och kvalitet för systemets vatten.

En fabriksgaranti på 2 år krävs.

Ett system som uppfyller de specificerade kraven släpps på marknaden av:

* **Flamco** under produktnamnet **Vacumat Eco 300.**

# VATTENUPPVÄRMNINGSSYSTEM

1. *KYLSYSTEM*

## 60.72.19-e AVLUFTARE

*0.* *AUTOMATISK AVLUFTARE*

Systemets drifttryck 0,8 – 5,4 bar.

Anslutningar ("): ½.

Avluftningen uppnås genom att skapa ett vakuum med en frekvensstyrd pump.

Minsta avluftning: 15 ml/l.

Standardavluftning: 12 ml/l.

Maximal avluftning: 8 ml/l (i enlighet med VDI 2035 och 4708).

Matarspänning (V): 1 ~ 230.

Strömförbrukning (kW): < 1,1.

Märkström (A): < 5,20

Maximalt producerat buller (dB): 55.

Tillbehör:

* interaktiv skärm med presentation av systemprestanda och kvalitet för systemets vatten.

En fabriksgaranti på 2 år krävs.

Ett system som uppfyller de specificerade kraven släpps på marknaden av:

* **Flamco** under produktnamnet **Vacumat Eco 600.**

# VATTENUPPVÄRMNINGSSYSTEM

1. *KYLSYSTEM*

## 60.72.19-f AVLUFTARE

*0.* *AUTOMATISK AVLUFTARE*

Systemets drifttryck 0,8 - 8,7 bar.

Anslutningar ("): ½.

Avluftningen uppnås genom att skapa ett vakuum med en frekvensstyrd pump.

Minsta avluftning: 15 ml/l.

Standardavluftning: 12 ml/l.

Maximal avluftning: 8 ml/l (i enlighet med VDI 2035 och 4708).

Matarspänning (V): 1 ~ 230.

Strömförbrukning (kW): < 1,1.

Märkström (A): < 6,80

Maximalt producerat buller (dB): < 60.

Tillbehör:

* interaktiv skärm med presentation av systemprestanda och kvalitet för systemets vatten.

En fabriksgaranti på 2 år krävs.

Ett system som uppfyller de specificerade kraven släpps på marknaden av:

* **Flamco** under produktnamnet **Vacumat Eco 900.**

# VATTENUPPVÄRMNINGSSYSTEM

1. *KYLSYSTEM*