**Bips beskrivelser**

**Vacumat**

Vakuumafgasser skal være med ECO-funktion samt mulighed for at indstille afgasning til en foruddefineret niveau. Der skal være temperatursensor i tilgangen til vakuumafgasseren, så man undgår kogning af vandet. Pumpen i vakuumafgasseren skal have elektronisk hastighedsregulator. *(Kan nævne kapacitet xxx l/time)*. Der skal være visuel indikering for udledt gas.